控制价：6.7万元。  
清单及技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 工程量 |
| 1 | 车辆管理道闸 1.名称：道闸 2.类别：闸机装置、车牌识别系统、摄像头等全套设备及安装，自组成一套车辆管理系统 3.规格：双向通车，杆长3米 | 2套 |
| 2 | 工作站 | 1套 |
| 3 | 管理用房（成品） 1.房子：规格：1500\*2000，侧开门，门窗锁具配备齐全，墙板、顶板具备保温隔热功能 2.包含：室内桌椅办公设施、照明、插座（含空调插座），连接强弱电系统线路，4口交换机 | 1套 |
| 4 | 岗亭、道闸基础 1.混凝土种类：普通混凝土 2.混凝土强度等级：C30，配置钢筋网片 Ф10@150双向布置 3.基础规格尺寸：1600\*3000\*150，两端做成圆弧形 4.两端设置防撞装置，外漏部分刷警示漆 | 1项 |

质保期：2年

审核通过，获得参投资格后，各投标单位需在医院基建部的组织下踏勘现场、答疑，不按时参加者取消本次投标资格。