1、腔镜器械参数
用于胃肠外科常见疾病。
①持针器，1把，钳口左弯，直型手柄，带硬金属钳口及可脱开锁齿，针和缝线不易滑脱，符合人体工程学，钳口1：1力反馈，直径≤5mm，工作长度≥33cm。
②无创抓钳，1把，钳口双侧可动，可旋转，带单极电凝接口，直径≤5mm，长≥36cm，符合人体工程学，钳芯、外管、手柄可三拆分。
③肠钳，1把，钳口单侧可动，钳头开窗上翘，无创细齿，可旋转，带单极电凝接口，直径≤5mm，长度≥36cm，符合人体工程学，钳芯、外管、手柄可三拆分。
④分离抓钳，1把，弯头，钳口双侧可动，可旋转，带单极电凝接口长，直径≤5mm，长≥36cm，符合人体工程学，钳芯、外管、手柄可三拆分。
招标现场需提供样品

2、双通道脊柱内窥镜手术系统（UBE器械）参数
用于脊柱内窥镜检查和手术。
①开路器2把：工作长度≤170mm，直径≥15mm
②冲洗管2支：工作长度≤150mm，直径≤2.5mm
③骨锤2把
④定位针2把：工作长度≤200mm，直径≥2.5mm
⑤通道扩张管2支：工作长度≤200mm，直径≥5mm
⑥通道扩张管2支：工作长度≥185mm，直径≥7mm
⑦通道扩张管2支：工作长度≥170mm，直径≥9mm
⑧通道扩张管2支：工作长度≥155mm，直径≥11mm
⑨通道扩张管2支：工作长度≥140mm，直径≥13mm
⑩通道扩张管2支：工作长度≥125mm，直径≥15mm
⑪牵开器2把：工作长度≤110mm，直径≤4mm
⑫牵开器2把：工作长度≤110mm，直径≥10mm
⑬牵开器2把：工作长度≤110mm，直径≥10mm，前端左弯
⑭牵开器2把: 工作长度≤110mm，直径≥10mm，前端右弯
⑮半套管2支：工作长度≤50mm，直径≤10mm，两侧均有倒齿型圆弧
⑯半套管2支：工作长度≤60mm，直径≥10mm，两侧均有倒齿型圆弧
⑰半套管2支：工作长度≤70mm，直径≥10mm，两侧均有倒齿型圆弧
⑱刮匙2支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，前端有弯曲弧度
⑲刮匙2支：工作长度≤120mm，直径≥5mm，前端有弯曲弧度
⑳刮匙2支：工作长度≤120mm，直径≥4mm，反向型
㉑骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥5mm，直型
㉒骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥5mm，三角型
㉓骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≤4mm，前端弯型，上翘角度≤15度
㉔骨凿2支：工作长度≤120mm，工作端宽度≥4mm×4mm，直角型
㉕剥离器2支:工作长度≤120mm，直径≤4mm，双头端可用，两端上翘角度分别为5度和15度
㉖剥离器2支:工作长度≤120mm，直径≤4mm，双头端可用，两端上翘角度分别为25度和35度
㉗双头神经拉钩2支：工作长度≤300mm，直径≤3mm，L 型工作端长度≥ 5mm
㉘髓核钳6支：工作长度≤200mm，直径≤3.5mm
㉙髓核钳6支：工作长度≤200mm，直径≥3.5mm，钳口上翘角度≥30度
㉚髓核钳6支：工作长度≤180mm，直径≤4.0mm
㉛髓核钳6支：工作长度≤180mm，直径≥4.0mm，钳口上翘角度≥30度
㉜髓核钳5支：工作长度≤200mm，直径≥3.0mm，钳口上翘角度≥45度
㉝蓝钳8把：工作长度≤180mm，直径≥3.5mm
㉞咬骨钳6支：工作宽度≤2.0mm，钳头开口≥15mm，钳口上翘型，钳口角度130度
㉟咬骨钳4支：工作宽度≥3.0mm，钳头开口≤15mm，钳口上翘型，钳口角度130度
㊱咬骨钳6支：工作宽度≤2.0mm，钳头开口≥15mm，钳口直型，钳口角度110度
㊲咬骨钳5支：工作宽度≥3.0mm，钳头开口≥15mm，钳口直型，钳口角度110
㊳咬骨钳4支：工作宽度≥4.0mm，钳头开口≥15mm，钳口直型，钳口角度110度
㊴可拆卸式咬骨钳手柄4把，手柄内孔通道≥5.5mm
需配备归类放置全部器械的消毒灭菌盒及独立放置内窥镜的灭菌盒各2个。
招标现场需提供样品

3、经鼻蝶手术器械的技术参数
用于内镜下经鼻蝶入路垂体瘤、颅咽管瘤等鞍区肿瘤微创手术。
	序号
	名称
	要求
	数量

	1
	脑吸引管
	1.总长235-240毫米，直径3毫米，直型；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：≤0.4微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	4

	2
	脑吸引管
	1.总长235-240毫米，直径4毫米，直型；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成。
3.外表面为有光亮，粗糙度Ra值为：≤0.4微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	4

	3
	鼻咬切钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽3毫米，管式，直型，圆头；                                                                                                                                                                                                                    2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                    4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	2

	4
	鼻咬切钳
	1.工作长度155-160毫米，头宽3毫米，直型，长圆头，鼻开筛用；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	5
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，直头，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	6
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，头部右弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	7
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，头部左弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	8
	显微剪
	1.工作长度175-180毫米，头部上弯，工作杆管式，工作杆表面磨砂处理，指圈式手柄，带有鲁尔冲洗接口，方向朝下；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，刷光工艺；
4.开闭灵活，剪切性能良好，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	9
	吸引管
	总长215-220毫米，管体直径3毫米，左弯，上弯；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	10
	吸引管
	1.总长215-220毫米，管体直径3毫米，右弯，上弯；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	11
	吸引管
	1.总长215-220毫米，管体直径2.5毫米，直型，带保护套；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	12
	吸引管
	1.总长215-220毫米，管体直径3毫米，直型；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	13
	吸引管
	1.总长140-145毫米，管体直径3毫米；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	14
	吸引管
	1.总长160-165毫米，管体直径2.5毫米；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	15
	吸引管
	1.总长160-165毫米，管体直径2毫米；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	16
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽2毫米，右向；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	2

	17
	组织钳
	1.工作长度160-165毫米，头宽1.7毫米，枪形，工作杆精细；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，外表面粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	18
	鼻剪
	1.工作长度155-160毫米，上介；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成，应经热处理，硬度为50HRC-60HRC；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	19
	鼻窦息肉钳
	1.工作长度135-140毫米，管径3毫米，直型，可拆卸，吸引；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	20
	鼻咬切钳
	1.工作长度105-110毫米，管式，头宽2.5毫米，直型，长圆头，反切，可旋转；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	21
	髓核钳
	1.工作长度200-205毫米，头宽2毫米，钳口长度6毫米，握柄式；
2.与人体接触部位采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	22
	椎板咬骨钳
	1.工作长度200-205毫米，头宽2毫米，开口10毫米，刃口倾斜角度130度，超薄型，反扣式；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	23
	剥离器
	1.总长230-235毫米，头宽2.5毫米，圆头，角弯，工作长度130毫米；
2.与患者接触部分的材料采用医用钛合金材料制成；
3.钛合金表面进行氧化着色处理，色泽均匀，无明显色差；
4.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。
	1

	24
	剥离器
	1.总长260-265毫米，双头，工作长度88毫米；
2.与患者接触部分的材料采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.产品外形应整齐、对称，不应有锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等现象。
	1

	25
	鼻咬切钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽2.5毫米，管式，反切；                                                                                                                                                                                                                    2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	26
	鼻咬切钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽3毫米，角度45°，管式，上弯，圆头；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                    4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	27
	显微刀
	1.长度210-215毫米，直型，弦长3.8毫米，圆心角16°，半月形；
2.与患者接触部分的材料采用医用不锈钢制造,手柄钛合金材料；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	28
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽2毫米，上弯；
2.与患者接触部分的材料采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	29
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽3毫米，直头；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	30
	肿瘤摘除钳
	1.工作长度175-180毫米，头宽2毫米，左向；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。
4.外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	31
	鼻组织钳
	1.工作长度125-130毫米，头宽3.5毫米，管式，直型，尖圆头；                                                                                                                                                                                                                    2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；                                                                                                                                                                                                                     3.外表面为镀黑超硬膜工艺，耐腐蚀，强度高，易清洗。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       4.产品外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1

	32
	鼻组织钳
	1.工作长度125-130毫米，管式，头宽3.5毫米，头部角弯30度，尖头；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.开闭灵活，外表面无锋棱、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。
	1

	33
	刮匙
	1.总长度250-255毫米，头部环状，内径3毫米，头部侧弯；
2.与患者接触部分采用医用不锈钢材料制成；
3.外表面为无光亮，粗糙度Ra值为：≤0.8微米；
4.外形应整齐、对称，无明显的偏歪、扭曲，无锋棱、毛刺、裂纹等现象。
	1


招标现场需提供样品

4、颅内外血管搭桥器械参数
用于颅内外血管搭桥手术。
①.显微剪:直型，直锐头端，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量2把。
②.显微剪:直型，上弯锐头端，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量1把。
③.持针钳:直型，直头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长40.0-60.0mm，数量1把。
④.持针钳:直型，上弯头，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长40.0-60.0mm，数量1把。
⑤.组织镊:直型，直头，头端带平台，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量2把。
⑥.组织镊:直型，上弯头，头端带平台，钛合金材质，超轻镂空手柄，总长140.0-180.0mm，工作端长35.0-55.0mm，数量1把。
⑦.显微剪:阔口头端，深部枪式，直头，工作端长度 80.0-100.0mm，总长度 200.0-250.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量1把。
⑧.显微剪:深部枪式，上弯刃，工作端长度 80.0-100.0mm，总长度 200.0-250.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量1把。
⑨.组织镊：深部枪式，直头端，头端宽度 0.3-1.1mm，工作端长度 80.0-100.0mm，总长度 190.0-250.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量2把。
⑩.持针钳:深部枪式，上弯头端，工作端长度 90.0-120.0mm，总长度 200.0-260.0mm，工作端不锈钢材质，手柄钛合金材质，数量1把。
招标现场需提供样品

5、球囊导引导管参数
所投产品需在省标目录内。用于颅内动脉的慢性闭塞再通和急性再通，颅内外动脉狭窄的介入治疗等。有效长度包括85cm、90cm；外径为8F，组件包括球囊导引导管、可撕导入鞘、鲁尔启动阀、Y型旋转止血阀；内径≥0.088英寸，可通过6F中间导管和血栓抽吸导管；远端球囊为超顺应性球囊。
招标现场需提供样品

6、取栓支架参数
所投产品需在省标目录内。用于颅内动脉的慢性闭塞再通和急性再通。支架直径：3mm、4mm、5mm、6mm，支架长度：25mm、30mm、35mm；支架头端有抓捕网篮；全规格兼容0.017英寸微导管；推送导丝可以允许球囊通过，全规格适配basis技术；支架可全身显影；输送导丝近端较硬用于推送，远端渐变，柔软抗折，外覆PTFE。
招标现场需提供样品

7、一次性使用双腔支气管插管参数
所投产品需在省标目录内。用于胸科手术时实施肺隔离术和单肺通气，特别是困难气道、复杂肺部手术、右侧肺部手术等，减少肺萎陷不良及气管插管并发症发生率。分为左、右支气管插管，左腔：28Fr、32Fr、35Fr、37Fr、39Fr、41Fr；右腔：28Fr、32Fr、35Fr、37Fr、39Fr、41Fr。医用 PVC材质，不含DEHP。由管体、气管套囊、支气管套囊、管体连接器、支管、接头、支接头、内窥镜接头、盖子、单向阀、充气管、指示球囊等组成。通气转换接头开关，单边通气；倒角型四通接头。右侧S型气囊；配置吸痰管、接头和导丝；吸痰管型号：32Fr支气管插管配8Fr吸痰管，35/37/39Fr支气管插管配10Fr吸痰管，吸痰管长度≥500mm。
招标现场需提供样品

8、外周刻痕药物球囊导管参数
所投产品需在省标目录内。用于血液透析通路的经皮腔内血管成形术，自体或人工动静脉透析通路狭窄病变的PTA术治疗。外周刻痕药物球囊导管为整体交换型球囊扩张导管，由末端、球囊、药物涂层、内腔管、镍钛丝、双腔管、显影环、亲水涂层、导管加强件和座组成。球囊表面的药物涂层中药物为紫杉醇，剂量密度为2-4μg/mm2，药物载体为中链甘油三酸酯；导管末端涂覆聚乙烯吡咯烷酮亲水涂层。直径4-8mm，长度20-80mm。内腔兼容0.035或0.018英寸导丝，输送长度45-130cm。额定爆破压力≥20atm。球囊表面有刻痕件,一次性使用，无菌包装。
招标现场需提供样品

9、传染病质控品参数
所投产品需在省标目录内。用于梅毒非特异性抗体检测试验（TRUST）和HIV抗体检测（胶体金法）的实验室日常室内质控。用于HIV抗体筛查检测（胶体金法）。质控品：500μL/支。试剂盒：40人份/盒。生产厂家资格：具备“国家质量监督检验检疫总局”或“国家市场监督管理总局”所颁发的《国家标准物质定级证书》。质控品：含人血清基质，TRUST质控：阴性、阳性（1:4-1:8）；HIV胶体金法质控品可同时检测HIV-1/2抗体。试剂盒：可同时检测HIV-1/2抗体。质控品：-15℃以下冷冻保存，有效期≥18个月；复溶后2-8℃可稳定保存7天。试剂盒：常温保存，有效期≥18个月。
招标现场需提供样品

10、FGFR2b抗体试剂(免疫组织化学)参数
所投产品需在省标目录内。用于常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。具备一类备案证。2~8℃条件下保存。需匹配罗氏BenchMark ULTRA和DAKO AutoStainer Link48全自动免疫组化染色系统，主要成份为FGFR2b单克隆抗体和抗体稀释液组成。适用于石蜡包埋组织，组织厚度约为3-5μm。
招标现场需提供样品

11、叶酸受体ɑ（FRɑ）抗体试剂（免疫组织化学法）参数
所投产品需在省标目录内。用于常规染色(如:HE 染色)基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息。具备一类备案证。2～8℃保存。需匹配罗氏BenchMark ULTRA和DAKO AutoStainer Link48全自动免疫组化染色系统，主要成分为鼠抗人FRa单克隆抗体和抗体稀释液组成，适用于石蜡包埋组织，组织厚度约为3-5μm。
招标现场需提供样品

12、HPV检测试剂盒（原位杂交法）参数
所投产品需在省标目录内。用于非HPV相关型腺癌和HPV相关型腺癌的鉴别诊断。具备一类备案证。需匹配StatSpin S500-24原位杂交仪。检测HPV转录活化状态。样本要求：FFPE样本。要求灵敏度高、特异性高、单分子可视化、DAB显色。
招标现场需提供样品

13、免疫球蛋白基因重排检测试剂盒(毛细管电泳法)参数
所投产品需在省标目录内。用于体外定性检测人福尔马林固定石蜡包埋组织(FFPE)切片样本中克隆性免疫球蛋白基因重排状态,用于淋巴瘤的鉴别诊断。具备三类注册证。20人份/盒。需匹配Life Technologies 3500 Dx基因分析仪。
招标现场需提供样品

14、广谱病原体通用扩增试剂盒（100项）参数
所投产品需在省标目录内。用于同时检测100多种细菌和病毒。益于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测，为临床合理用药提供诊断依据。具备三类注册证。48人份/盒。需匹配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统PCR仪。
招标现场需提供样品

15、广谱病原体通用扩增试剂盒（上呼吸病毒核酸检测16项）参数
所投产品需在省标目录内。用于同时检测16种上呼吸道细菌和病毒。益于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测，为临床合理用药提供诊断依据。具备三类注册证。48人份/盒。需匹配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统PCR仪。
招标现场需提供样品

16、广谱病原体通用扩增试剂盒（40项）参数
所投产品需在省标目录内。用于同时检测40多种细菌和病毒。益于呼吸道病原体的早期 、快速、特异检测，为临床合理用药提供诊断依据。具备三类注册证。48人份/盒。需匹配宏石SLAN-96S全自动医用PCR分析系统PCR仪。
招标现场需提供样品

17、一次性多通道单孔腹腔镜穿刺器参数
所投产品需在省标目录内。用于腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道并可向体内输送二氧化碳气体。由多通道平台、切口保护套、推送棒以及球囊圈组成，多通道平台要求4个通道，5毫米2个，10毫米2个，平台和保护套无卡扣连接。医用级硅胶切口保护套可以调整高度，带有拉环。一次性使用，无菌包装。
招标现场需提供样品

18、生物疝修补补片（生物疝修补补片、腹股沟疝生物补片、软组织修补片）参数
所投产品需在省标目录内。用于开放和腹腔镜术式腹膜外修补腹股沟疝和股疝。
①长15±0.5（cm），宽7±0.5（cm），厚度范围0.1-0.5（mm）；
②长15±0.5（cm），宽8±0.5（cm），厚度范围0.1-0.5（mm）；
③长15±0.5（cm），宽10±0.5（cm），厚度范围0.1-0.5（mm）。
原材料为动物源。生物补片具备基底膜成分。多层复合制成三明治结构，且具有贯穿孔。可完全降解，耐受感染；透明度高，术中可透视；双面防粘连；具有腹腔镜下修补腹股沟疝和股疝的适应症。无菌独立包装。使用有效期≥36个月。
招标现场需提供样品

19、宫腔压迫止血球囊参数
所投产品需在省标目录内。用于产科产后出血宫腔内压迫止血。一次性使用，无菌包装。球囊材质为医用硅胶。导管外径14Fr或16Fr，前端球囊可均匀扩张。充液容量30–500ml可控，单向防反流。导管带显影标识。
招标现场需提供样品

20、一次性使用无菌注射针（30G）参数
所投产品需在省标目录内。用于眼科患者玻璃体切割手术术中注入医用气体。针管外径(OD)0.30-0.32mm。针管内径(ID)0.13-0.16mm。针管长度13mm。针尖斜面角度长斜面角(LB)：9°-19°。
招标现场需提供样品

21、一次性可视吸引管参数
[bookmark: _GoBack]所投产品需在省标目录内。用于与负压吸引器配合使用,用于对妊娠早期的胚胎组织进行观察和吸引,从而达到人工流产目的。LED照明灯≥1颗；视向角≥30°；视场角≥75°；光学分辨率:≥81p/mm；彩色成像；图像分辨率≥640x480；观察范围(空气中):0~20mm；:6#吸引口面积≥60mm2,7#吸引口面积≥80mm2；吸引管工作长度≥135mm；PC材料或医用不锈钢材料管身材质；管体内置高清摄像头,手术过程实时直视。直视窗口不会因血污而降低画面质量。单管单腔或单管双腔。可通过按键或脚踏实现图片及视频资料的采集。需提供可视流产吸引手术可视工具两套（≤2000元）。
招标现场需提供样品

22、经导管植入式无导线起搏器参数
所投产品需在省标目录内。用于缓慢性心律失常患者，尤其适合高龄、高感染风险、静脉通路异常、需MRI检查等传统起搏高风险人群。包含脉冲发生器及专用输送系统。植入途径为经静脉穿刺，经导管植入。无菌包装。支持VVI/AAI模式，起搏电压、感知、频率可调，具备自动阈值、自动感知调节及诊断存储功能。兼容1.5/3.0TMR。
招标现场需提供样品

23、脑脊液分流器及其组件（Ommaya储液囊）参数
所投产品需在省标目录内。用于阶段性的脑室局部给药（颅脑感染性病变治疗，以及肿瘤注射化疗药物提供通道）；阶段性的腔内抽液（降低颅内压、脑脊液细胞学检测）；对反复颅内空腔进行冲洗，彻底引流（脑出血治疗）；短期外引流与永久性分流治疗的过渡治疗手段。规格：容量≥0.3ml；硅胶弹性囊顶，重复多次穿刺≥600次（25G无损针）；硬质底座，防止穿刺囊底，囊底部平，有侧面接入口；一次性无菌独立包装，需包含一根脑室导管，有长度标识，长度≥23cm。
招标现场需提供样品

24、可吸收硬脑膜封合医用胶参数
所投产品需在省标目录内。用于神经内镜下经鼻垂体瘤切除术及其他开颅手术，术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。规格：2ml。成分：四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯、三赖氨酸和聚乙烯亚胺等组成。≥80mmHg破裂强度。＜自身重量185%溶胀率。50mmHg压力，≥5min不脱落不渗漏降解完全≤8周。
招标现场需提供样品

