1、全套小关节（腕/踝）镜微创操作器械参数
用于腕踝关节镜手术中的诊断与治疗。
手术微创器械包含：腕踝手术微创器械（直、左、右弯蓝钳、游离体抓钳、探钩、蚊钳、开口刮匙、组织抓钳、剥离器，微骨折器）1套、腕关节牵引固定装置1套。
腕踝手术微创器械1套：
1.开口刮匙，直径≤2.75mm，长≤90mm；
2.探条，小关节，长≤90mm，头部70°；
3.剥离器，直径≤2.75mm，长65mm；
4.蓝钳，右曲45°，直径≤2mm，长≤90mm，钝头；
5.蓝钳，左曲45°，直径≤2mm，长≤90mm，钝头；
6.游离体抓钳，标准型，直径≤2.75mm，长≤90mm，直型；
7.勺状蓝钳，钝头，直径≤2.75mm，长≤90mm，直型；
8.组织抓钳，蚊式尖，直径≤2.75mm，长≤90mm，直型；
9.微骨折器，30°，长≤190.5mm；
10.微骨折器，45°，长≤190.5mm；
[bookmark: _GoBack]11.微骨折器，90°，长≤190.5mm；
腕关节牵引固定系统：1套
1.适用于腕关节开放，微创切口及镜下手术体位支持；
2.角度调节范围：轴向180°调节（15°/档）及冠状位140°调节；
3.张力调节范围：上臂牵引旋钮支持上下≥2.25英寸（5.72cm）范围牵引调节，支持≥21Ibs（约9kg拉力）；
4.上臂支持范围：上下≥5.4英寸（13.72cm）范围牵引调节；
5.上塔支持范围：上下≥3英寸（7.62cm）范围调节；
6.可高温高压灭菌消毒。
7.配件≤7件
需提供配套腕踝手术微创器械、腕关节牵引固定系统的器械盒，器械盒可高温高压消毒。全保2年，终身保修。
招标现场需提供样品

2、一次性塑料采血袋参数
所投产品需在省标目录内。用于开展储存式自体输血技术，储存全血或单采红细胞，可有效保障患者用血安全、规避异体输血风险。基本结构：由采血针、采血管、袋体、输血插口、阻塞件、悬挂口、保存液（添加液）、血袋标识等组成。无菌、无热源，血液储存无毒、无不良反应。医用不锈钢采血针、有针帽防护。采血袋：单联袋、三联袋；单联袋用于保存全血，三联袋用于保存全血或单采红细胞；规格包括200ml、400ml等；采用医用级PVC材质，膜袋柔软，半透明、无杂质；血袋膜单层厚度0.39-0.42mm；血袋寿命期内2年，水分损耗不大于5%。PVC材质导管，透明、柔软、不打折，符合GB14232.1要求，承受20N拉力至少15s不产生泄漏。热转印标签，无脱落风险。红细胞保存液：抗凝保存液可2-6℃保存全血或红细胞≥35天，原材料及成品符合中国药典及国家药品标准规定。
招标现场需提供样品


3、膜型血浆成分分离器参数
所投产品需在省标目录内。用于开展双重滤过血浆置换治疗，更特异性地清除血脂等致病因子，减少白蛋白及营养物质的丢失。需匹配费森尤斯COM.TEC血液成分分离机。膜滤过原理，湿性膜，柱内有预充液。需提供适配的连接管件。
招标现场需提供样品
